附件：

采购需求
	空调
	数量
	参数要求

	大1.5匹挂机空调
	626套（3500大卡）
	1冷暖两用、220V、节能产品、能效等级：二级及以上
2、全年能源消耗效率APF≥4.0

3、额定制冷量≥3500W

4、额定制热量≥4500W(不含电辅加热)

5、额定制冷功率≤1050W

6、额定制热功率≤1500W(不含电辅加热)

7、电辅加热功率≤1200W

8、循环风量≥550m³/h

9、空调室内机噪音最小值≤28dB(A)

10、空调室外机噪音最大值≤60dB(A)

11、空调设备出厂标配来电自启动功能，当空调器断电后，再次上电，空调器会自动开启运行

	漏电保护开关
	626个
	将现有空调插座面板拆除，由中标方购买空调漏电保护开关并安装到位。


采购技术总体要求：
1、具备品牌江西分公司授权的经销商授权证。
2、所提供的货物须全新未使用过，符合国家相关标准产品，均为冷暖两用空调。
3、所响应产品若发生专利权纠纷，由成交供应商承担一切法律责任。
4、成交供应商的安装方案须通过使用方同意后方可安装。
5、所有空调均现场就近取电，空调电源插在墙上，用户提供供电环境。
6、本次采购的空调，若没有在采购清单中特别说明，则按实际使用需要配备相应的配件及施工要求如下:
6.1、配不锈钢支架（如实际需要增加标准以外的支架1.5P类支架不超过60元/个）。
6.2、水钻打洞（如实际需要增加标准以外的打洞不超过40元/个）。
6.3、1.5P挂壁空调标配3米铜管。按实际使用需要增加标准以外的铜管1.5P类不超过80元/米（紫铜管含保温）。如实际需要其他辅材，增加部分的费用由成交供应商与使用方另行协商解决(采购需求中已有特别标注的除外)。
6.4、以上空调除特别注明外，其他均默认使用220V电源单相电。
7、所响应空调产品必须符合“ 节能产品政府采购品目清单”要求。
(评审依据: 国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。）
产品认证的规格型号须与所投型号一致， 发证机构须为国家确定的认证机构，证书须在有效期内。
所响应产品应为国产产品(国内生产或组装的产品)。

将现有空调插座面板拆除，由中标方购买空调漏电保护开关并安装到位。
